**Памятка по использованию системы водоснабжения**

**(скважина с адаптером)**

# ПОЛНЫЙ СЛИВ ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ

1. Выключить насос из розетки (автомат в щитке)
2. Выключить водонагреватель из розетки
3. Открыть сливной кран на скважине (повернуть влево)
4. Открыть уличный кран для полива
5. Открыть в доме все краны (смесители в раковине, душе, мойке) холодные и горячие
6. Чтобы вода сливалась из водонагревателя, нужно зафиксировать сбросной клапан в верхнем положении. Клапан крутить только против часовой стрелки. Вся вода сливается около 20 мин.
7. Закрыть сбросной клапан на водонагревателе.
8. Открыть дополнительные краны **№ 3, № 4; если они есть в системе** (повернуть влево)
9. Открутить колбу фильтра и слить воду (сразу можно заменить картридж и закрутить)
10. Слить воду из бачка унитаза
11. Принять меры для удаления воды из сифонов канализации (мойка, раковина, душ, унитаз)
12. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 13. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 14. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 15. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

16. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ЗАПУСК СИСТЕМЫ ПОСЛЕ ПОЛНОГО СЛИВА

1. Закрыть сливной кран на скважине (повернуть вправо)
2. Закрыть уличный кран для полива (повернуть вправо)
3. Закрыть дополнительные краны **№ 3, № 4; если они есть в системе** (повернуть вправо)
4. Закрыть в доме все краны (смесители, душ и т.д.) холодная и горячая вода
5. Заменить картридж в фильтре и закрутить колбу фильтра
6. Включить насос в розетку
7. Открыть ближайший к системе кран, где стоит реле (например, в раковине) холодную и горячую воду (в среднее положение)
8. **Запуск насоса.** Нажать и удерживать кнопку на датчике сухого хода, пока из крана холодной воды не потечет вода. Когда холодная вода потекла, можно бросить кнопку на реле и закрыть кран холодной воды в раковине.
9. **Водонагреватель.** Чтобы в водонагреватель набралась вода, нужно оставить кран горячей воды в раковине открытым, из него будет выходить воздух. Как только вода наберется, Вы услышите характерный звук и из крана потечет вода, значит водонагреватель набрал воду и кран можно закрыть. После этого можно включить водонагреватель в розетку.
10. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 11. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 12. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 13. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 14. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

15. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ЧАСТИЧНЫЙ СЛИВ ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ

1. Выключить насос и водонагреватель из розетки
2. Открыть сливной кран на скважине (повернуть влево)
3. Открыть кран холодной и горячей воды в раковине
4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чтобы запустить обратно
6. Закрыть сливной кран на скважине (повернуть вправо)
7. **Запуск насоса.** Нажать и удерживать кнопку на датчике сухого хода, пока из крана холодной воды не потечет вода. Когда холодная вода потекла, можно бросить кнопку на реле и закрыть кран холодной воды в раковине.
8. **Водонагреватель.** Чтобы в водонагреватель набралась вода, нужно оставить кран горячей воды в раковине открытым, из него будет выходить воздух. Как только вода наберется, Вы услышите характерный звук и из крана потечет вода, значит водонагреватель набрал воду и кран можно закрыть. После этого можно включить водонагреватель в розетку.
9. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ПЕРЕКРЫТИЕ УЛИЧНОГО КРАНА НА НАЗИМУ

1. Закройте кран **№ 1** в доме (повернуть вправо)
2. Откройте уличный кран (подождите пока стечет вода)
3. Закройте уличный кран (повернуть вправо)
4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Включение уличного крана

1. Откройте кран **№ 2** в доме (повернуть влево)
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# СРАБОТАЛ ДАТЧИК СУХОГО ХОДА (вода не течет из крана)

1. Насос не работает, значит закончилась вода в колодце. Подождите пока наберется немного воды в колодце.
2. **Включение насоса**. На датчике сухого хода нажать и удерживать кнопку до появления давления в системе не менее 1(Bar), затем отпустить и пользоваться водоснабжением в обычном режиме.